















[bookmark: _Toc182036663][bookmark: _Toc131586795]中山大学附属第一医院
智慧腹透闭环管理体系算力建设
采购需求书
[bookmark: IsHasSample1][bookmark: _Toc443514428][bookmark: _Toc413210555]项目背景及目标
[bookmark: _Toc443514429]随着终末期肾病患者居家腹膜透析（PD）治疗需求的持续增长，传统的腹透管理模式面临着“院内院外数据脱节、患者随访碎片化、并发症预警滞后、多方协同效率低”等管理痛点。为提升腹膜透析患者全周期管理服务水平，推动腹透中心向数智化、同质化与标准化转型，本项目旨在引入并建设一套“覆盖院内诊疗、院外随访、并发症预警、全程干预”的智慧腹透全周期闭环管理平台与服务体系。
为构建数字化全周期闭环管理体系，需部署一体化腹透管理平台（含终端、算务服务器、远程数据管理与数智联接），建立分层级随访预警机制，打通院内外信息孤岛，实现患者入院至居家的全程数据实时追踪与连续性管理；同时建立多方协同的智慧照护网络，形成“监测—反馈—决策—执行”的高效响应机制，提供不间断自我管理支持，以缓解治疗疲劳、提升依从性、降低非计划拔管与中止率；建设标准化PD专病数据库，实现诊疗与处方数据的结构化沉淀，并部署智能处方辅助模块进行临床验证；输出涵盖宣教、操作、院外支持及并发症防控的全套SOP与数字工具，推动管理模式由经验驱动向数据驱动转型，具备赋能医联体同质化服务的能力，形成可推广的智慧腹透中心运营规范；平台还应支持多维度数据统计分析，以便后续评估患者临床结局改善与卫生经济学效益，为整体质控提供依据。本项目主要采购两台算力服务器含算力卡及配套服务。
采购需求
采购需求表
	序号
	名称
	配置参数
	数量

	1
	算力服务器
	1. 处理器：ARM架构，≥4颗，单核主频≥2.6GHz，单颗核心数≥48核；
2.主板：支持8张全高全长大功耗AI算力卡；
3.内存：DDR4R DIMM或更高规格，总容量≥512GB，单条≥32GB，内存插槽≥16个；
4.存储：
主存储：NVMeSSD，单盘≥3.84TB，≥2块；
[bookmark: OLE_LINK13]系统盘：SATASSD，单盘≥480GB，≥2块；
5.网络：≥4*25GE/10GE光端口、≥8*200GE光端口，支持ROCE网络；
配件：SFP+10G多模光模块≥4个、QSFP56-200G多模光模块≥8个、内部高速电缆≥4条。
[bookmark: _GoBack]6.算力卡：≥8张，单卡算力≥280TFLOPS(@FP16)，单卡显存≥64GBHBM；互联：支持ROCE网络，AI处理器互联带宽≥390GB/s。
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集成服务
1. 本项目整体及所有分项均不得转包、分包，本项目非单一硬件采购，供应商需按采购方要求提供综合布线、设备运输上架安装、集成调试、整体联调、算子调优、现场培训等配套服务，部署地点为广州市越秀区。
2. 服务人员资质：提供AI 芯片现场技术人员支持，保障解决AI 模型适配、量化、压缩等技术难题。
3. 质量保障：产品故障影响交付或使用的，供应商须于1 日内完成整改；故障修复期间质保期暂停计算，修复后恢复；若产品连续故障影响采购方业务，采购方有权终止合同并追究违约责任，相关费用及损失由供应商承担。
4. 性能保障：所供硬件需确保模型持续稳定运行；若因硬件配置不足导致模型无法正常运行，投标人须额外提供至少2 台同等配置服务器，且承担由此产生的一切费用，该额外服务器提供不少于180 天的测试期。
5. 兼容性要求：设备需与医院现场AI 平台（ModelEngine）、AI 存储（OceanStor 存储）完成对接调试，由具备对应认证的专业工程师现场完成所有业务迁移对接。
6. 运维与保修：所有软硬件产品验收通过后，提供五年保修及运维服务，配备固定对接技术工程师，提供7*24 小时远程/现场响应，系统故障4 小时内排除；硬件产品过五年保修期后，按投标报价/合同签订时零部件价格（原价或以下）提供维修服务，仍保障7*24 小时响应，硬件故障4 小时内排除。
7. 人员支持：交付期内，派遣至少5 名驻场人员提供安装部署服务，其中含1 名具备系统集成项目管理工程师职称或更高级别职称的项目经理；交付期结束后，提供至少4名人员累计180 人天的现场驻场服务，驻场人员需通过采购方组织的相关审查。
8.培训要求：提供不少于2 天、不少于4 人的工程师安装配置实操培训，培训相关费用（场地、交通等）均包含在项目报价中，由供应商承担。
商务要求
1.交货期：合同签订后，接到甲方通知之日起【15】天内完成交货。
2.交付地点：广东省广州市越秀区中山二路58号，中山大学附属第一医院。
3.试运行：交付后，系统整体至少试运行1个月。
4.验收：试运行期满且经甲方审核确认项目整体搭建完毕后，组织最终验收。
5.维保服务：投标方须提供自项目最终验收通过之日起60个月的原厂整机质保，并出具设备制造商盖章的《维保承诺函》。
售后服务
1.维修费用：保修期内，所有软硬件设备的维修均免费。所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。
2.响应效率：服务商应设有长期稳定的服务机构，能提供7×24小时响应服务。发生系统故障时，服务商现场响应时间不超过4小时、非现场响应时间不超过2小时，并在12小时内提供解决方案。
3.技术支持：提供使用和运维方面的技术支持，包括在线文档、视频教程、技术咨询等。
4.维护与升级：保修期内必须保障不少于2名经验丰富的运维服务技术人员提供平台定期的维护与升级服务。
付款及结算方式
（a）合同签订后，乙方向甲方支付总金额【5%】的履约保证金，甲方自收到乙方开具的等额增值税普通发票之日起【30】个工作日内，将总金额的【30%】支付给乙方；货到交货地点并经甲方验收合格后，甲方自收到乙方开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起【30】个工作日内，向乙方支付合同总金额的【70%】。
（b）上述合同总金额5%的履约保证金用于补偿甲方因乙方不履行/不妥善履行合同义务而蒙受的损失，如乙方不履行/不妥善履行合同义务的，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应违约金/损失赔偿款项，如保修期尚未届满的甲方有权要求乙方补足履约保证金；履约保证金不足以扣除相应违约金/损失赔偿款项的，乙方应另行向甲方支付不足部分。如果在保修期内未发生乙方不履行/不妥善履行合同义务的情况，则甲方在合同货物保修期满之日起30个工作日内，将履约保证金无息返还给乙方。
