-30度冰箱
一、采购需求
1. 样式：立式，单门。
2. 箱内有效容积：≥308L。
3. 微电脑温度控制系统，设定温度在-10℃~-30℃或更广范围调节，控温精度≤0.1℃。
4. LCD显示界面，白色灯光显示箱内实时温度数据，显示精度≤0.1℃。
5. 外部尺寸（宽*深*高mm）：≤700*690*1920。
6. 内部尺寸(宽*深*高mm）：≥540*450*1275。
7. 箱壳及内胆：PCM钢板
8. 发泡层：高密度LBA发泡保温技术，。
9. 标配≥7层注塑抽屉。
10. 制冷剂：采用无氟环保碳氢制冷剂
11. 具备压机延时保护、压机高温保护、停机间隔保护、断电记忆保护、显示面板密码保护等多重保护功能，确保设备的安全稳定。
12.标配后备电池，断电后可继续提供报警功能，并实时显示箱内温度变化。

二、服务要求
1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3.提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

三、商务要求
[bookmark: _GoBack]1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2.地点要求:交货地点院方指定地点。
3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）

