新生儿车床参数要求

一、采购需求
1. 规格：全长≥850mm，宽≥530mm，全高≥920mm，睡盆可调节角度0-12°或更广g。
2. 负载：睡盆≥15kg、网篮≥5kg。
[bookmark: _GoBack]3. 睡盆升降系统：睡盆升降采用静音气弹簧控制，角度可进行无极调节。
4. 床垫：防水。
5. 睡盆：全透明ABS注塑而成。睡盆尺寸：长≥850mm、宽≥500mm、高≥250mm。
6、框架：钢材经氩弧焊焊接，经环保喷涂。
7. 网篮：钢材折弯焊接而成，表面经过浸塑处理，可取下。
8. 脚轮：采用≥φ100mm的全角刹车脚轮，双面轮。
9. 床号卡：设置床号卡插槽，方便放置床号卡。
2、 配置清单（每台）
床本体1台；防水床垫1套；角度调节手柄1套；刹车脚轮4套；睡盆1套；杂物网篮1套；床号卡槽2个；蚊帐1套。
三、服务要求
1、提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
四、商务要求
1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15个自然日内完成设备的交付；中标供应商完成安装调试的具体时间为接甲方通知后7个自然日内完成。
2、地点要求:交货地点院方指定地点。
3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后支付100%货款。
4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
5、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）
