**教学手术显微镜参数**

一：显微镜

1、光学变倍：6.3:1，5档（6.4/10/16/25/40）电动和手动调节

2、物镜：F=200mm，复消色差物镜

3、目镜：10×宽视野目镜，屈光度调节：±5D，适用于戴眼镜使用者。

4、双目镜筒：瞳距：55〜75mm，旋钮调节

5、LED照明：

1）照明与主镜一体

2）同轴、内置式红光反射照明

3）光强可调节

4）长寿命LED照明，无紫外和红外辐射

5）具有2个可插滤片空位

6、倾斜角度：±15°手动微调

7、脚控开关：4功能，带防水功能

8、小巧灵活的显微镜支架，可固定在桌面上

二、摄像系统

1、类型：显微镜内置集成高清视频录制系统，不占用分光接口

2、视频分辨率：1920×1080，具有白平衡功能

3、存储时间：≥6h（32G储存卡）

**眼科手术显微镜主要配置：**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **数量** |
| 夹式支架系统 | 1个 |
| 脚踏控制器 | 1个 |
| 对焦模块 | 1个 |
| 镜身 | 1个 |
| 物镜 | 1个 |
| 主镜双目镜筒 | 1个 |
| 目镜 | 2个 |
| 储存卡 | 1 |