

附件1：需求说明
本次新购内容包括：专用DNS设备2台（永久使用授权、5年软硬件保障服务），防病毒软件授权5000套36个月授权（含5000终端防病毒软件更换服务），桌面管理与网络准入系统1年原厂售后支持服务，备份软件1套（永久使用授权，3年软件保障服务,3个月4人驻场服务），高性能汇聚交换机8台，高性能接入交换机5台，安全集成实施服务 1项。

具体技术参赛及配置要求如下：
	[bookmark: _Hlk177138093]序号
	名称
	数量
	规格型号配置

	1
	专用DNS设备
	2
	专业软硬件一化专用设备，内置免维护的高性能数据库。1U硬件平台，10/100/1000M网络电口不低于8个，不低于4个千兆光口（含千兆多模模块）；内存不低于16G；冗余电源支持热插拔；1T硬盘： QPS（每秒域名解析的请求并发数）不低于8万；
满足国产化需求，操作系统需适配国产主流操作系统麒麟、欧拉等品牌；DNS平台软件需为纯国产化自研。
设备维保期：永久使用授权，5年软硬件维保

	2
	防病毒软件授权
	5000
	客户端支持多类型操作系统同台管理，包括但不限于 Windows XP_SP3/Windows 7/Windows 8/Windows 10/macOS/CentOS，Ubuntu/龙蜥操作系统等，支持英文版操作系统。支持对国产终端进行统一管理，包括但不限于麒麟V10/麒麟V10 SP1/统信UOS。
软件授权维保期：36个月授权/维保，含5000终端防病毒软件更换服务

	3
	桌面管理与网络准入系统售后支持服务
	1
	提供原厂7*24远程支持服务，提供专属企微群、专属服务顾问，响应时间5*9,30分钟内，针对安全事件，安排现场工程师上门处理，每半年提供一次主动式系统健康巡检服务。
服务期：1年

	4
	备份软件
	1
	配置100TB后端备份存储容量软件授权，系统支持麒麟、统信UOS、中科方德等自主可控Linux客户端平台，客户端数量不做限制，须提供数据重删、Oracle/MySQL数据库连续日志备份、Oracle/MySQL/达梦等数据库合成备份/副本管理功能、VMware/H3C CAS/华为云 Stack 等虚拟机合成备份/副本管理功能、D2D2T数据转存、数据压缩、数据加密、系统自保护、NDMP备份以及oracle/mysql等数据库自动演练恢复功能。
软件授权维保期：永久授权，3年维保,3个月4人驻场服务

	5
	高性能汇聚交换机
	8
	交换容量不低于4.8Tbps，包转发率不低于2000Mpps，端口不低于48个万兆以太网光接口，8个40G/100G自适应光接口，配置不小于双电源，四风扇。
设备维保期：永久使用授权，5年软硬件维保

	6
	高性能接入交换机
	5
	交换容量不低于670Gbps，包转发率不低于200Mpps，端口不低于48个千兆以太网光接口，4个万兆以太网光接口，配置不小于双电源
设备维保期：永久使用授权，5年软硬件维保

	7
	安全集成实施服务
	1项
	1、 投标人需负责在客户指定的计算机、终端、服务器上安装部署防病毒软件，并根据客户的实际需求进行配置，确保软件能够正常运行。
2、 投标人需将本次采购的产品及设备的现有系统进行集成，确保各功能操作能够顺利进行。同时，投标人还需进行系统测试，验证集成效果是否满足客户需求。
3、 投标人需提供项目设备上架和入网连接所需导轨、线缆、标签以及接口多模模块等耗材。


本次项目旨在通过采购和安装一系列先进的设备和软件，包括专用DNS设备，防病毒软件授权，桌面管理与网络准入系统原厂售后支持服务，备份软件，高性能汇聚交换机，高性能接入交换机及安全集成实施服务，对医院现有的信息化安全组件进行升级和扩容。本次项目建设能够全面夯实医院信息化治理管控能力，对全院网络设备、安全设备、业务应用系统等关键信息化资产，实现标准化、体系化的统一安全管控与运维管理。通过对各类潜在违规、风险操作开展全程动态监测与前置预警干预，严格落实网络安全工作责任，逐步打造职责划分明确、管控流程规范、风险可防可控的闭环网络安全管理体系。
3.2售后服务说明
· 专用DNS设备2台（永久使用授权、5年软硬件保障服务）
· 防病毒软件授权5000套36个月授权（含5000终端防病毒软件更换服务）
· [bookmark: _GoBack]桌面管理与网络准入系统1年原厂售后支持服务
· 备份软件1套（永久使用授权，3年软件保障服务,3个月4人驻场服务）
· 高性能汇聚交换机8台（永久使用授权、5年软硬件保障服务）
· 高性能接入交换机5台（永久使用授权、5年软硬件保障服务）
保修期自项目最终验收日算起。




