















[bookmark: _Toc182036663][bookmark: _Toc131586795]中山大学附属第一医院
智慧腹透闭环管理体系算力建设
采购需求书
[bookmark: IsHasSample1][bookmark: _Toc443514428][bookmark: _Toc413210555]项目背景及目标
[bookmark: _Toc443514429]随着终末期肾病患者居家腹膜透析（PD）治疗需求的持续增长，传统的腹透管理模式面临着“院内院外数据脱节、患者随访碎片化、并发症预警滞后、多方协同效率低”等管理痛点。为提升腹膜透析患者全周期管理服务水平，推动腹透中心向数智化、同质化与标准化转型，本项目旨在引入并建设一套“覆盖院内诊疗、院外随访、并发症预警、全程干预”的智慧腹透全周期闭环管理平台与服务体系。
为构建数字化全周期闭环管理体系，需部署一体化腹透管理平台（含终端、算力服务器、远程数据管理与数智联接），建立分层级随访预警机制，打通院内外信息孤岛，实现患者入院至居家的全程数据实时追踪与连续性管理；同时建立多方协同的智慧照护网络，形成“监测—反馈—决策—执行”的高效响应机制，提供不间断自我管理支持，以缓解治疗疲劳、提升依从性、降低非计划拔管与中止率；建设标准化PD专病数据库，实现诊疗与处方数据的结构化沉淀，并部署智能处方辅助模块进行临床验证；输出涵盖宣教、操作、院外支持及并发症防控的全套SOP与数字工具，推动管理模式由经验驱动向数据驱动转型，具备赋能医联体同质化服务的能力，形成可推广的智慧腹透中心运营规范；平台还应支持多维度数据统计分析，以便后续评估患者临床结局改善与卫生经济学效益，为整体质控提供依据。本项目主要采购两台算力服务器含算力卡及配套服务。
采购需求
采购需求表
	序号
	名称
	配置参数
	数量

	1
	算力服务器
	1、处理器：配置不低于2颗CPU，单颗CPU核心数量不低于32核、主频不低于2.1GHz、睿频不低于4.0GHz、缓存不低于160MB
2、内存：配置不少于256GB DDR5内存
3、硬盘：配置不少于2块960G 6Gb 热插拔固态硬盘，配置不少于2块3.84TB NVMe PCIe5.0 热插拔固态硬盘；
4、接口：配置不少于4个万兆光口 
5、模块：配置不少于8个SFP+多模模块
6、加速卡接口：配置不少于 8 路 600W DW‑加速卡供电接口；支持外接加速卡，配置含全套加速卡专用供电连接线；
7、电源：配置不少于6个2700W交流电源
8、算力卡：配置不少于7张，每张算力卡单精度浮点（FP32）峰值算力不低于97 TFLOPS；板载显存容量不低于84GB GDDR7；显存带宽不低于1398GB/s；软件栈兼容CUDA编程模式，要求在不修改源代码情况下或者通过自动化脚本转换源代码的情况下可以在本算力卡上编译 CUDA 编程语法的代码。支持科学计算所需主流数据库，兼容CUDA API。支持但不限于PySpark、TensorFlow等主流AI框架及自定义算子开发适用通用科学计算。并配套提供全套GPU专用供电连接线，确保与服务器电源接口兼容；
9、管理软件：支持跨地区的数据中心、机房的集中管理，对数据中心与机房的位置信息、空间使用信息、温湿度信息、电力使用情况等统一收集并管理；并支持自动化的设备巡检，对硬件服务器进行监控管理，实时监测数据中心、机房的总能耗与IT设备能耗，自动计算PUE值，生成数据报表并可视化展示等。
10、防病毒软件：客户端支持多类型操作系统，支持同台管理。包括但不限于Windows XP_SP3/Windows 7/Windows 8/Windows 10/macOS/CentOS，Ubuntu/龙蜥操作系统等，支持英文版操作系统。支持对国产终端进行统一管理，包括但不限于麒麟V10/麒麟V10 SP1/统信UOS。
[bookmark: _GoBack]11、维保：配置不少于3年原厂软硬件维保。
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集成服务
1. 本项目整体及所有分项均不得转包、分包，本项目非单一硬件采购，供应商需按采购方要求提供综合布线、设备运输上架安装、集成调试、整体联调、算力调优、现场培训等配套服务，部署地点为广州市越秀区。
2. 服务人员资质：提供AI 芯片现场技术人员支持，保障解决AI 模型适配、量化、压缩等技术难题。
3. 质量保障：产品故障影响交付或使用的，供应商须于1 日内完成整改；故障修复期间质保期暂停计算，修复后恢复；若产品连续故障影响采购方业务，采购方有权终止合同并追究违约责任，相关费用及损失由供应商承担。
4. 性能保障：所供硬件需确保模型持续稳定运行；若因硬件配置不足导致模型无法正常运行，投标人须额外提供至少2 台同等配置服务器，且承担由此产生的一切费用，该额外服务器提供不少于180 天的测试期。
5. 兼容性要求：设备需与医院现场AI平台、AI 存储完成对接调试，由具备对应认证的专业工程师现场完成所有业务迁移对接。
6. 运维与保修：所有软硬件产品验收通过后，提供三年保修及运维服务，配备固定对接技术工程师，提供7*24 小时远程/现场响应，系统故障4 小时内排除；硬件产品过三年保修期后，按投标报价/合同签订时零部件价格（原价或以下）提供维修服务，仍保障7*24 小时响应，硬件故障4 小时内排除。
7. 人员支持：交付期内，派遣至少5 名驻场人员提供安装部署服务，其中含1 名具备系统集成项目管理工程师职称或更高级别职称的项目经理；交付期结束后，提供至少4名人员累计180 人天的现场驻场服务，驻场人员需通过采购方组织的相关审查。
8.培训要求：提供不少于2 天、不少于4 人的工程师安装配置实操培训，培训相关费用（场地、交通等）均包含在项目报价中，由供应商承担。
商务要求
1.交货期：合同签订后，接到甲方通知之日起【15】天内完成交货。
2.交付地点：广东省广州市越秀区中山二路58号，中山大学附属第一医院。
3.试运行：交付后，系统整体至少试运行1个月。
4.验收：试运行期满且经甲方审核确认项目整体搭建完毕后，组织最终验收。
5.维保服务：投标方须提供自项目最终验收通过之日起60个月的原厂整机质保，并出具设备制造商盖章的《维保承诺函》。
售后服务
1.维修费用：保修期内，所有软硬件设备的维修均免费。所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。
2.响应效率：服务商应设有长期稳定的服务机构，能提供7×24小时响应服务。发生系统故障时，服务商现场响应时间不超过4小时、非现场响应时间不超过2小时，并在12小时内提供解决方案。
3.技术支持：提供使用和运维方面的技术支持，包括在线文档、视频教程、技术咨询等。
4.维护与升级：保修期内必须保障不少于2名经验丰富的运维服务技术人员提供平台定期的维护与升级服务。
付款及结算方式
（a）合同签订后，乙方向甲方支付总金额【5%】的履约保证金，甲方自收到乙方开具的等额增值税普通发票之日起【30】个工作日内，将总金额的【30%】支付给乙方；货到交货地点并经甲方验收合格后，甲方自收到乙方开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起【30】个工作日内，向乙方支付合同总金额的【70%】。
（b）上述合同总金额5%的履约保证金用于补偿甲方因乙方不履行/不妥善履行合同义务而蒙受的损失，如乙方不履行/不妥善履行合同义务的，甲方有权直接从履约保证金中扣除相应违约金/损失赔偿款项，如保修期尚未届满，甲方有权要求乙方补足履约保证金；履约保证金不足以扣除相应违约金/损失赔偿款项的，乙方应另行向甲方支付不足部分。如果在保修期内未发生乙方不履行/不妥善履行合同义务的情况，则甲方在合同货物保修期满之日起30个工作日内，将履约保证金无息返还给乙方。
