2020年**中山大学附属第一医院树木修剪、砍伐项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 品种 | 规格 | 修剪方法 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 9号楼  东北角 | 小叶榕 | 胸径1.5m高40m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 2 | 饭堂后 | 高山榕 | 胸径1.5m高30m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 3 | 执信南69号 | 枇杷 | 胸径0.3m高20 | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 4 | 执信南69号 | 蒲桃 | 胸径0.4m高15m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 5 | 执信南69号 | 龙眼 | 胸径0.3m高15m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 6 | 执信南67号 | 大叶榕 | 胸径0.4m高15m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 7 | 执信南67号 | 大叶榕 | 胸径0.3m高12m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 8 | 执信南65号 | 大叶榕 | 胸径0.8m高30m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 9 | 马棚岗11号 | 小叶榕 | 胸径1.2m高40m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 10 | 马棚岗11号 | 石栗 | 胸径0.7m高30m | 人工机械修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 11 | 马棚北街 | 大王椰子 | 胸径0.3m高20m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 12 | 马棚北街 | 大叶伞 | 胸径0.2m高15m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 13 | 马棚岗13号 | 石栗 | 胸径0.6m高15m | 人工机械修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 14 | 马棚岗13号 | 尖叶杜英 | 胸径0.3m高15m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 15 | 马棚岗13号 | 小叶榕 | 胸径0.6m高20m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 16 | 9号楼南面 | 大叶榕 | 胸径0.6m高30m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 17 | 9号楼南面 | 大叶榕 | 胸径0.6m高30m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 18 | 9号楼南面 | 白兰 | 胸径0.3m高20m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 19 | 9号楼南面 | 白兰 | 胸径0.3m高20m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 20 | 9号楼南面 | 白兰 | 胸径0.3m高20m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  |
| 21 | 9号楼南面 | 白兰 | 胸径0.3m高20m | 人工机械修剪/修枝 | 1 |  |  | |
| 22 | 高压电房 | 朴树 | 胸径0.5m高20m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  | |
| 23 | 3号楼旁 | 木麻黄 | 胸径0.8m高30m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  | |
| 24 | 3号楼旁 | 木麻黄 | 胸径0.75m高30m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  | |
| 25 | 1号楼北面 | 白兰 | 胸径0.5m高20m | 人工机械修剪/修枝 | 1 |  |  | |
| 26 | 1号楼北面 | 白兰 | 胸径0.5m高20m | 人工机械修剪/修枝 | 1 |  |  | |
| 27 | 1号楼停车场 | 樟树 | 胸径1.6m高40m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  | |
| 28 | 4号楼北面 | 木棉 | 胸径0.5m高30m | 人工机械  修剪/修枝 | 1 |  |  | |
| 29 | 1号楼北面 | 白兰 | 胸径0.4m高20m | 砍伐 | 1 |  | 起头、平地 | |
| 30 | 百子横一号 | 大叶榕 | 胸径0.5m高20m | 砍伐 | 1 |  | 起头、平地 | |
| 31 | 执信南65号 | 白兰 | 胸径0.3m高15m | 砍伐 | 1 |  | 起头、平地 | |
| 32 | 8号楼旁液氧站 | 盆架子 | 胸径0.5m高20m | 砍伐 | 1 |  | 平头、毁根、保持墙体完整 | |
| 33 | 1号楼停车场西面 | 木棉 | 胸径0.4m高20m | 砍伐 | 1 |  | 平头、毁根、保持墙体完整 | |
| 34 | 1号楼停车场西面 | 朴树 | 胸径0.4m高20m | 砍伐 | 1 |  | 平头、毁根、保持墙体完整 | |
| 35 | 1号楼停车场 | 朴树 | 胸径0.4m高15m | 砍伐 | 1 |  | 平头、毁根、保持墙体完整 | |
| 总价（元） | |  | | | | | | |
| 说明：  1.实行总价包干  2.树木修剪应按技术规范要求进行修剪，修剪枝条以内膛枝、枯枝为主，避免偏冠，不得随意对树木重度截顶。  3.树木处理过程应做好安全防范和文明施工，做好围蔽。注意人员、财产的安全，安全责任由施工方负责。  4.不得对周边未经审批的绿化造成破坏，绿化垃圾日产日清。  5.因绿化处理而产生的投拆，由施工方负责解决处理。  6.工程完成，验收合格后支付费用。 | | | | | | | | |

单位名称（盖章）：

联系人：

联系人电话：

2020年 月 日