乳房温度连续监测仪采购需求
一、技术参数
1.设备用途：用于测量乳房的温度，实现体温的持续监测。
2.测量范围：包含25.0℃~45.0℃，温度分辨力为≤0.01℃。
3.设备带有左/右标识及设备ID标识。
4.医用胶带：持粘性≤2.5mm，剥离强度≥0.35N/2.5cm。
二、配置清单
1. 乳房温度连续监测仪 10套
2. 医用胶带   500对
3. 软件系统   1套
三、服务要求
1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3.提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
四、商务要求
1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15天内完成设备的交付，并在到货后15天内完成安装调试。
2.地点要求:交货地点院方指定地点。
3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全，运输费用由供应商承担。

