**治疗车采购需求**

6台（护理用）

1. 一层两抽
2. 规格大小：65（±1）\*45（±1）\*85（±1）cm
3. 台面高度：80（±1）cm
4. 材质：铝合金、ABS、静音轮
5. 配置要求/套：车、大桶、锐气桶支架、手消挂盒、杂物框、打针盒。另外有两套配置锐器盒支架。

1台（派药用）

1. 一层两抽
2. 规格大小：75（±2）\*45（±2）\*80（±2）cm
3. 台面高度：75（±2）cm
4. 材质：铝合金、ABS、静音轮
5. 配置要求/套：车、手消挂盒、25格药托。

2台（派服用）

1. 一层两抽
2. 规格大小：75（±2）\*45（±2）\*80（±2）cm
3. 台面高度：75（±2）cm
4. 材质：铝合金、ABS、静音轮
5. 配置要求/套：车、手消挂盒、挂钩2个。

4台（换药用）

1. 上下两层台面
2. 规格大小：65（±2）\*45（±2）\*80（±2）cm
3. 台面高度：75（±2）cm
4. 材质：铝合金、ABS、静音轮
5. 配置要求/套：车、手消挂盒、挂钩2个。

**服务要求**

1.提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

**商务要求**

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）