**采购需求**

**基本参数**

一、技术参数：

1、操作方式：手动（遥控）﹑自动两种方式可随意选择

2、身高测量方式：超声波测量

3、扫码登录：二维码扫描登录

1. 显示方式：数字式LCD屏幕显示,

测量结果在LCD屏上的保留时间至少可在15/20s之间切换

5、重力补偿值 可根据用户使用地区的重力加速度值进行设定

6、测量范围：身高：30－205CM，体重：5－300KG

7、精确度：身高：±0.5CM ，体重：±0.1KG

8、外形尺寸：长约590×宽约420×高约2350mm

9、本体重量：约 37kg±1kg

10、外形设计：整机外壳采用塑胶模具成型

11、打印方式：微型高速热敏打印机

12、裁纸方式：自动

13、语音提示：有

14、体型：国际通用体格指数（BMI)

1. 主要配置（单台）

标配。

**服务要求**

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

**商务要求**

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、 需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）