冲洗袋助力升降架采购需求
一、设备功能介绍

放在手术室使用，用于悬挂冲洗液袋，可调升降，减少人力负荷。

二、设备技术参数：

1.挂钩数量≥4个，每个挂钩高度独立可调，每个挂钩最高可负荷冲洗液量≥10000ml。
2.挂钩高度调节范围至少包含170cm至250cm，任意高度可调。

3.升降架高度调节刻度具有cm标识方便识别调节高度。
4.非电池供电，无需充电。
5.升降架无需额外重力平衡器件保持稳定。
6.具备第一类医疗器械备案凭证。
三、设备配置清单

1.底盘         1件

2.柱体         1件

3.挂钩         4件

4.说明书       1份

5.配置单       1份

6.合格证       1份
四、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

4.保修期内，供应商应在收到采购人通知后8小时内到现场维修，并在收到采购人通知后72小时内修复故障。

五、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15天内完成设备的交付，并在到货后15天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全，运输费用由供应商承担。

4.付款要求：货到验收合格后支付100%货款。
