医用放大镜采购需求
一、技术参数与配置清单
（一）放大镜A
（1）技术参数
1、≥3.8倍放大
2、镶嵌式订制结构
3、全透光玻璃圆锥型镜头，透光率99.99%以上。
4、整体重量≤65g
5、可塑型镜腿，带线槽
6、磁吸式灯镜连接口，无锁扣、无螺丝、无铰链设计
7、景深≥70mm
8、视野≥45mm
9、防碎裂钛合金镜头保护壳
10、谈判现场提供样品
11、具备医疗器械注册证或备案证
（2）配置清单
	序号
	内容
	数量

	1
	医用放大镜
	1副

	2
	专用眼镜收纳箱
	1个

	3
	专用头绳
	1个

	4
	眼镜清洁布
	1个

	5
	使用说明书
	1份


（二）放大镜B
（1）技术参数
1、≥2.5倍放大
2、镶嵌式订制结构
3、全透光玻璃圆锥型镜头，透光率99.99%以上。
4、镜框重量≤15克
5、镜头重量≤25克
6、可塑型镜腿，带线槽
7、磁吸式灯镜连接口，无锁扣、无螺丝、无铰链设计
8、景深≥180mm
9、视野≥100mm
10、防碎裂钛合金镜头保护壳
11、谈判现场提供样品
12、具备医疗器械注册证或备案证
（2）配置清单
	序号
	内容
	数量

	1
	医用放大镜
	1副

	2
	专用眼镜收纳箱
	1个

	3
	专用头绳
	1个

	4
	眼镜清洁布
	1个

	5
	使用说明书
	1份


二、服务要求
1、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3、提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
三、商务要求
1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后30个自然日内完成设备的交付；中标供应商完成安装调试的具体时间为接甲方通知后7个自然日内完成。
2、地点要求:交货地点院方指定地点。
3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后支付100%货款。
4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
5、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。
