摊片机技术要求

|  |  |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | ≤415\*310\*120（mm） |
| 水浴槽面积 | ≥220\*145（mm） |
| 摊片台面积 | ≥240\*100（mm） |
| 输入电压 | AC 220V-50Hz 0.3A |
| 烤片温度 | 室温-99℃ |
| 烤片准确度 | 温度设定±2℃ |
| 漂片温度 | 室温－99℃ |
| 漂片准确度 | 温度设定±2℃ |
| 以上规定摄取 | 室温25℃ |
| 达到设定温度时间 | 小于30分钟 |

数量：4台

保修要求：保修三年

送货要求：接到送货要求后7天内完成到货。