冷台技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | ≤535\*330\*400（mm） |
| 冷台面积 | ≥270\*250（mm） |
| 输入电压 | AC 230V-50Hz |
| 工作范围温度 | -2℃~-15℃ |
| 台面可放蜡块 | ≥45个 |
| 结霜时间 | ≥5 min |
| 冷台温度出厂值 | -10℃±1℃ |
| 达到设定温度时间 | ≤15 min |

数量：4台

保修要求：保修三年

送货要求：接到送货要求后7天内完成到货。