烘片机技术参数

|  |  |
| --- | --- |
| 外形尺寸 | ≤415\*310\*120（mm） |
| 烘片台面积 | ≥295\*270（mm） |
| 烤片温度 | 室温-99℃ |
| 温度显示范围 | 0℃-99℃ |
| 温度默认值 | H：70℃；L：68℃ |
| 烤片准确度 | 温度设定±2℃ |
| 以上规定摄取 | 室温25℃ |
| 达到设定温度时间 | 10-15分钟 |

数量：3台

保修要求：保修三年

送货要求：接到送货要求后7天内完成到货。