**相控阵超声探头2个 参数需求**

1. 设备名称：相控阵超声探头2个
2. 品牌：适配迈瑞Resona5T
3. 型号：SP5-1U或等同适配产品
4. 技术参数要求：
5. 应用领域: 心脏，经颅
6. 带宽: 1.5-4.5MHz
7. 深度: 2.0-38.0 cm
8. B模式频点: 1.5-2.5, 2.5-3.5, 3.5-4.5 MHz
9. 谐波频点: 3.0, 3.5, 4.0MHz
10. 彩色多普勒频点: 2.0, 2.3, 2.5MHz
11. 频谱多普勒频点: 2.0,2.3,2.5MHz;
12. TDI: 2.5, 4.0MHz
13. CW频点：2.0 MHz
14. 售后质保期：36个月
15. 付款方式：安装调试、验收合格后支付100%款项
16. 配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | SP5-1U超声探头 | 2 | 把 |
| 2 | 探头清洁剂和消毒剂指引 | 2 | 份 |
| 3 | 合格证 | 2 | 份 |