**采购需求**

**基本参数**

一、技术参数：

* 听诊器配备双层不锈钢听诊头。
* 创新的声学系统，针对所有频段，保证听诊效果。
* 不锈钢材质为实现精密听诊而采用的特殊薄膜，尺寸约Ø 44毫米（1.7英寸），配备新型非冷轮辋以提升皮肤触点的舒适性。
* 内置多个弹簧的解剖形双耳，用来调整触点压力。
* 耳塞材质柔软、可更换、可旋转，实现耳道隔音密封并提升穿戴舒适性。
* 总长：约74厘米（29.1英寸）。
* 重量：约151克（5.3盎司） 不锈钢。
* 不含乳胶成分。
* 包括一副替换耳塞、一片听诊膜与铭牌；

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| 1 | 听诊器 | 1 | 个 |  |
| 2 | 替换耳塞 | 1 | 副 |  |
| 3 | 听诊膜 | 1 | 片 |  |
| 4 | 铭牌 | 1 | 个 |  |

二、主要配置（单台）

**服务要求**

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

**5、配合科室定制化文字、图案刻印需求，相关费用包含在报价中。**

**商务要求**

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、 需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）