宫腔一体镜需求参数
一、宫腔镜技术参数
1.镜体设计为一体式设计，降低院感控制风险；
2.镜子具有5Fr/7Fr两款手术器械通道供选择；
3.具备超广角镜头，视场角≥90°；
4.视向角≤22°、景深包含3mm-100mm；
5.插入部工作长度≥200mm，插入部最大宽度≤5mm/5.5mm两款可选择，免扩宫；
6.插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔；
7.可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等；
8.镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅；
9.进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕，方便医生操作，避免宫颈口损伤；
10.产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB9706.218-2021中规定的要求，保障设备安全性及稳定性；
11.产品可高温高压、低温等离子灭菌；
12.产品具备优异的密封性，耐高温高压灭菌≥600次；
13. 要求提供所报产品有效的《医疗器械注册证》。

二、配置清单
	设备名称
	数量（套）

	宫腔镜
	2

	宫腔镜配套手术器械（剪刀）
	2

	宫腔镜配套手术器械（异物钳）
	2

	宫腔镜配套手术器械（活检钳）
	2

	专用内窥镜消毒盒
	2



三、服务要求
1、提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求
1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2、地点要求:交货地点院方指定地点。
3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后支付100%货款。
4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
5、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）

