胸骨锯技术参数

一.技术参数
（1）主机
1. 具备医疗器械注册证。
2. 主机最高摆动频率≥15000次/分钟，主机操作手柄带有无极变速马达，可通过按压压力大小控制振动频率。
3. 专用胸骨锯片保护鞘，保护锯片，提高安全性。
4. 胸骨锯锯片可重复使用。
5. 电池置于手柄内部，符合力学设计，操作舒适。
6. 电池芯可单独更换，降低后期运行成本。
7. 电池免消毒设计，电池芯及电子元件无需消毒。控制芯片植入于电池，可避免主机消毒时损坏芯片，高效可靠。
8. 含无菌电池快速接口，安装拆卸电池更加方便。胸骨锯电池安装口带电池封口盖，防止电池脱落。

9. 带机器清洗管道接口，可通过专用工具清洗消毒，消毒更彻底。
10. 主机可使用碱性消毒液进行消毒，也可机械清洗，耐高温高压。

11. 配备无极变速马达。
（2）电池：
1. 电池容量≥1.95Ah，储电量恒定，不减退，动力充沛。
2. 电池和电子元件不需要消毒,电池集合了电子传感部分。
3. 含有无菌更换电池通道。
二．配置清单
	序号
	配置名称
	数量
	单位

	1
	胸骨锯主机(一次开胸锯主机)
	1
	台

	2
	胸骨锯保护鞘
	1
	把

	3
	胸骨锯锯片
	2
	片

	4
	胸骨锯智能电池
	2
	块

	5
	中文说明书
	1
	份


三、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
四、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商
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