**动态心电图工作站设备零部件参数需求**

1. 设备名称：动态心电图工作站
2. 品牌：博英
3. 型号：3导5电极、12导10电极
4. 技术参数要求：
5. 采用国际标准导联体系：3导5电极、12导10电极；
6. 原厂原装配件，导联线适用于BI9800、BI9100两款动态心电图记录器；
7. 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

1. 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款
2. 配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 心电导联线（3导） | 30 | 条 |
| 2 | 心电导联线（12导) | 2 | 条 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |