心脏电生理三维标测系统+心脏脉冲电场消融仪需求参数
一、购置数量
2套
二、技术参数
1、包1：
1)具备完整的三维标测功能；
2)尽可能减少全身麻醉需求；
3)具有扩展能力，除房颤外，可向室上速、室性心律失常扩展；
4）数量：1套
2、包2：
1)具备完整的三维标测功能；
2)尽可能减少全身麻醉需求；
3)消融导管可变形，以便于针对不同大小的肺静脉快速消融隔离，利于临床针对性使用；
4）数量：1套
三、报价要求
给出所报设备在房颤手术中使用耗材的报价方案，列出该手术所需耗材及对应耗材报价（此项无模板，不与耗材谈价信息表重复）。
四、服务要求
1、提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
[bookmark: _GoBack]4、要求提供所报产品有效的《医疗器械注册证》。
五、商务要求
1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。
2、地点要求:交货地点院方指定地点。
3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后支付100%货款。
4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
5、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）
