**参数要求**

1.床体尺寸

1.1床体整体长度（含床头床尾板）： 2100mm (±50mm）；

1.2床体内部长度（不含床头床尾板）： 2000mm(±10mm）；

1.3床体外尺寸（宽× 高）（含护栏）：960×500mm (±50mm）；

内尺寸（宽× 高）（不含护栏）：900×500mm (±50mm）；

2、功能：背部可升降角度：0-80°±5°，起腿：0-25°±5°；

▲4、 床面均布静载荷重≥700kg，动态承重≥360kg

▲5、可拆卸式床头、尾护板。带有锁扣式自动锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。

▲6、背部床板采用双支撑结构，背部添加钢管加固结构，背部框架臂厚≥1.2mm

▲7、床身框架结构采用碳钢冷拉型材焊接而成，厚度≥1.5mm，确保床体的承载能力

▲8、病床床板、床架等金属表面采用自有喷涂线，经电泳静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。病床床板、床架等金属表面漆粉采用优质抗菌环保漆粉。

8、铝合金护栏设计，表面经硬化处理，不锈钢立柱(带防夹手功能)。护栏采用防夹手手握式开关，床身四角部位有四个点滴架插孔，方便不同体位的输液使用。

▲9、ABS材料注塑成型可推拉折叠设计，传动系统丝杆等金属部件采用优质45＃钢，材料经HRC35°∽45°调质，螺帽材料采用进口工程尼龙注塑而成

▲10、摇手与丝杠间传动部件采用六角钢配不锈钢导管，连接部位采用高强度增韧尼龙与铸钢材料含件注塑而成

▲11、手动病床金属配件表面喷涂抗菌防霉环保材料：手动病床床架医疗器械用配件对于鼠伤寒沙门氏菌率＞99.99%，抗菌活性值≥6.2

12、床体具有≥4个，一体焊接引流挂钩。标配输液架，

▲13、≥6CM半棕半棉床垫

▲14、床垫套PU涤纶布防水性能≥4级，具有抗沾湿性能

15、可伸缩餐板：ABS材质，长度88CM~106CM.宽度32CM,产品厚度2.5CM，配置橡胶挂钩。

16、床头柜外部尺寸为:≧480\*480\*760mm;

17、整体用全新 ABS 注塑成型，轻巧坚固，抗老化，颜色与病床匹配。两侧配置隐藏式毛巾2架，抽屉和大容量储物箱。净重:≧11kg

**配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| 1 | 床体部分 | 1台 |  |
| 2 | 中控刹车系统 | 1套 |  |
| 3 | 床头床尾板 | 1对 |  |
| 4 | 护栏 | 1对 |  |
| 5 | 静音轮 | 2对 |  |
| 6 | 输液杆 | 1个 |  |
| 7 | 床垫 | 1个 |  |
| 8 | 置物架 | 1个 |  |
| 9 | 床头柜 | 1个 |  |
| 10 | 伸缩餐板 | 1个 | 橡胶挂钩 |

**服务要求**

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

**商务要求**

1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、 需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）