耳科钻头手术器械参数
1、 技术参数及配置
1、 钻头：合金材质，切割钻头，直径5.5mm，长度≥51mm，共2件。
2、 钻头：合金材质，切割钻头，直径5mm、6mm，长度≥64mm，各2件，共4件。
3、 钻头：合金材质，切割钻头，直径1mm、2mm、3mm、4mm，长度≥75mm，各2件，共8件。
4、 钻头：合金材质，粗砂钻头，直径6mm，长度≥64mm，共2件。
5、 [bookmark: _GoBack]钻头：合金材质，粗砂钻头，直径1mm,2mm、3mm、4mm，长度≥72mm，各2件，共8件。
6、 钻头：合金材质，细砂钻头，直径6mm，长度≥71mm，共2件。
7、 钻头：合金材质，细砂钻头，直径0.5mm、1mm、2mm、3mm，长度≥72mm，各2件，共8件。
二、服务要求
1、提供产品医疗器械注册证或备案凭证（灭菌盒如不属于医疗器械则无需提供）。
2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
4、提供≥1年免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
三、商务要求
1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成器械的交付，并在15天内完成安装调试。
2、地点要求：交货地点院方指定地点。
3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料后向乙方支付100%货款。
4、所有款项均通过银行转账方式支付。
5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）。

