1. 亮度可调；
2. 电源电压：220V±10%
3. 光源DC24V 2W LED+透镜=8组
4. 输入功率：48VA
5. 灯头高度调节范围：1200~1600mm
6. 灯头前后角度调节范围：75度
7. 灯头左右角度调节范围：75度
8. 色温：5000±500K
9. 显色指数：Ra＞90
10. 最大辐射照：Ee≤25W/m2