治疗车

1、 采购需求及配置
（一）需求及配置1
需求
1. 工程注塑一体成型下凹式层板，分为上下二层，带扶手、护栏、抽屉1个。
2. 单个抽屉规格430（±3）×250（±3）×115（±3）mm、配一体成型的隔板卡槽，三块活动隔板分四个活动小格、隔板高度85（±3）mm，抽屉外侧设一体成型的抽屉拉手。
3. 上层配有半圆型扶手、扶手底部设密封板，每层均配ABS圆管护栏,护栏连接口设三角加强筋，提高护栏的整体承重能力。
4.  立柱采用注塑成型内螺纹上连接丝口和外螺纹下连接丝口，立柱内内壁处设≥6条加强筋，提高立柱的承重和抗撞击力。
5. 单块层板的厚度≥3.5mm，单块层板重量≥1.25KG。
6. 脚轮：配四个直径≥3寸聚氨酯全塑静音轮，≥2个带制动。
7. 整车规格：二层、535（±5）*365（±5）*925（±5）mm。
8. 材料：ABS材料。
9. 所有部件均为模具一体注塑成型，组装式，具有灵活拆装、无需专门工具就可以根据需要跟换零部件。
配置
1. 治疗车主体3套
2. 配ABS材质一盖双桶的分类脚踏式污物桶3套、规格390（±5）*20（±5）0*360mm（±5）、有≥4种颜色供选择
3. ABS材质卡扣式物品架3个，规格360（±5）×230（±5）×100（±5）mm
4. ABS材质挂式消毒液架3个，规格110（±3）×120（±3）×90（±3）mm
5. ABS材质卡扣式小长桶3个，规格375（±3）*180（±3）*150（±3）mm，
6. ABS方盆6个，规格360（±3）*230（±3）*180（±3）mm。

（二）需求及配置2

需求
1. 工程注塑一体成型下凹式层板，分为上下二层，带扶手、护栏，带抽屉2个。
2. 单个抽屉规格430（±3）×250（±3）×115（±3）mm、配一体成型的隔板卡槽，三块活动隔板分四个活动小格、隔板高度85（±3）mm，抽屉外侧设一体成型的抽屉拉手。
3. 上层配有半圆型扶手、扶手底部设密封板，每层均配ABS圆管护栏,护栏连接口设三角加强筋，提高护栏的整体承重能力。
4. 立柱采用注塑成型内螺纹上连接丝口和外螺纹下连接丝口，立柱内内壁处设≥6条加强筋，提高立柱的承重和抗撞击力。
5. 单块层板的厚度≥4mm，单块层板重量≥2.15KG。
6. 脚轮：配四个直径≥4寸聚氨酯全塑静音轮，≥2个带制动。
7. 整车规格：二层、640（±5）*440（±5）*925（±5）mm。
8. 材料：ABS材料。
9. 所有部件均为模具一体注塑成型，组装式，具有灵活拆装、无需专门工具就可以根据需要跟换零部件。
配置
1.治疗车主体7套
2.配ABS材质一盖双桶的分类脚踏式污物桶7套、规格390（±5）*20（±5）0*360mm（±5）、有≥4种颜色供选择
3.ABS材质卡扣式物品架7个，规格360（±5）×230（±5）×100（±5）mm
4.ABS材质挂式消毒液架7个，规格110（±3）×120（±3）×90（±3）mm
5.ABS材质卡扣式小长桶7个，规格375（±3）*180（±3）*150（±3）mm，
6.ABS方盆14个，规格360（±3）*230（±3）*180（±3）mm。

[bookmark: _GoBack]1.治疗车主体4套
2.配ABS材质一盖双桶的分类脚踏式污物桶4套、规格390（±5）*20（±5）0*360mm（±5）、有≥4种颜色供选择
3.ABS材质卡扣式物品架8个，规格360（±5）×230（±5）×100（±5）mm
5.ABS材质卡扣式小长桶4个，规格375（±3）*180（±3）*150（±3）mm，
6.输液回收瓶4个

二、服务要求

1、提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3、提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
三、商务要求
1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15个自然日内完成设备的交付；中标供应商完成安装调试的具体时间为接甲方通知后7个自然日内完成。
2、维修要求：保修期内，乙方提供全年365日，每日24小时的保修服务。乙方应在收到甲方通知后8小时内到现场维修，并在收到甲方通知后72小时内修复故障。
3、地点要求:交货地点院方指定地点。
4、财务要求:货到交货地点并经验收合格后支付100%货款。
5、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）





