内窥镜设备零部件参数需求
1、 设备名称：灌流插头(绝缘型)
2、 品牌：适配奥林巴斯 Olympus
3、 型号：适配MAJ-891	
4、 技术参数要求：适用奥林巴斯胆道镜重复使用的内窥镜附件。中文称为钳子/灌流插头(绝缘型)，俗称三通管。它安装在内窥镜的器械通道口，用于连接检查或治疗器械，并实现冲洗功能。材料主要为医用工程塑料(树脂)，提供绝缘、握持和连接功能。整体为绝缘型设计，可耐受高温高压蒸汽灭菌及化学消毒剂。

5、 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。    
                                                    
6、 [bookmark: _GoBack]付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款


7、 配置清单
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	数量
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