一、技术参数
1、用途：可适合开展各种妇科检查，妇科手术及诊断
2、整体台面升降，臀板折转为脚踏开关电动操纵
3、背板调节为手动气弹簧可锁定装置，按下背板后面的气弹簧开关对背板进行上下调节，调整至合适位置时松开气弹簧开关即锁定背板位置
4、脚踏控制器的防水等级为IPX8
5、床底座尺寸：895mm±5mm *450mm±5mm *95mm±5mm 
6、整床床面采用PU皮，采用人体工程学原理，曲线设计，经聚胺脂发泡模具一次性成型，表面光洁无缝，污水无法渗透 
7、搁手板表面带有凹型槽，可避免病人检查时手臂的滚动，表面光洁无缝
8、臀板和背板曲线设计适合人体后背体形特点，便于消毒，抗菌，抗污，耐磨，防臭等特点 
9、背板背面配有工程塑料外罩装饰，美观、防尘、易清洁
10、妇科手术台最大负载≥300KG  
11、弧型污物盆，并带有导流口和导流管，易于清洁冲洗，使用方便，避免污物外溅 
[bookmark: _GoBack]12、床底盘罩采用工程塑料模具一次成型，其特点为清洁卫生，防腐耐脏，床底座带有万向轮，可方便移动，底座处配有锁定螺帽 
13、搁手板摆动角度：180±5 
14、台面后倾角度：≥10°
15、台面尺寸：长度1190mm±20mm，宽度550mm±15mm
16、台面升降高度：最低 600mm±30mm
17、台面升降行程：300mm±30mm 
18、背板上折角度：≥75°
19、臀板上折角度：≥15°

二、标准配置
1. 床体1台 
2. 脚踏开关1件 
3. 污物盆1件 
4. 搁腿架1付 
5. 搁手板1付

三、服务要求
1、提供详细的产品使用说明书和操作指南
2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用
3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法
4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换

四、商务要求
1、时间要求：中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试
2、地点要求：交货地点院方指定地点
3、财务要求：货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日后向乙方支付100%货款
4、所有款项均通过银行转账方式支付
5、包装与运输：设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责
6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）      
7、具有医疗器械备案凭证或医疗器械注册证  
