**小鼠内镜活检钳 参数需求**

设备名称：小鼠内镜活检钳

1. 品牌：适配在用Storz小鼠内镜系统
2. 型号：适配在用Storz小鼠内镜系统
3. 技术参数要求：1.活检抓钳，软性器械，双动钳口

2.长28cm，规格3Fr.

3.可高温高压消毒

4.搭配小鼠内镜使用

1. 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

1. 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款
2. 配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 小鼠内镜活检钳 | 1 | 把 |