### 超声探头穿刺架 参数需求

1、配件名称：超声探头穿刺架\*10个

2、品牌：适配日立UST-984-5

3、型号：适配日立UST-984-5

4、参数要求：

1、整体式设计，不带任何零配件，避免零件的丟失，对穿刺架的使用造成影响。

2、能适配16-18G任意大小的穿刺针，以满足经直肠或经阴道腔内穿刺的需求，特殊针型的孔径可根据临床需求定制。

3、采用防锈和防腐蚀能力最强的医用316L不锈钢材料，可适用于反复高温高压、液体浸泡、环氧乙烷熏蒸、低温等离子等消毒或灭菌方式，长期使用不易生锈、腐蚀、变形。

4、设计结构方案简单、紧凑、连接稳定性好、装卸操作灵活方便；加大的进针口，可轻松的实现16-18G针型的进针。

5、售后质保期：≥36个月

6、付款方式：安装调试、验收合格后支付100%款项

7、配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 穿刺架 | 10 | 个 |