采购需求
基本参数：
1、 臭氧浓度： 0-80 µg/ml 
2、 臭氧浓度误差：≤±4% 
3、 氧流速： 1L/min
4、 内部压力： 600-1200hpa
5、 湿度：小于 90 % , 不凝固
6、 储存温度： 5℃ 到 40 °C 
7、 臭氧取气方式：
a. 图标显示注射取气模式
b. 图标显示外用套袋模式
C.图标显示制备臭氧水模式
8、 具有臭氧残气回收净化装置（以注册证为准）
9、 产品性能结构组成须包括压力校正器，以保证治疗浓度的准确性（以注册证为准）
10、 具有气路压力校正及控制装置，本装置不能用气路压力流量校正及控制装置代替（以注册证为准）
11、 具有电路及稳压装置，不需外配置稳压器
12、 该设备必须具有臭氧化水装置功能（需提供证明材料）
13、 设备具有声光提示或警示装置构成
14、 国家食品药品监督管理局颁发的注册证在有效期内
15、 仪器正常工作后，空气中臭氧浓度不能超过0.05mg/m³，小于国家标准3倍，避免对医务人员造成伤害。  
16、 产品通过CE认证
17、 需提供产品检验的完整版检验报告
19、需通过国家权威机构出具的臭氧中氧化亚氮含量检测报告.
配置清单：
	品名
	数量

	医用臭氧治疗仪
	1

	主电线
	1

	使用手册
	1

	氧气连接管
	1

	氧气减压器
	1

	保险丝
	10

	一次性使用输血器 
	10

	一次性使用塑料血袋
	10

	一次性使用配药用注射器
	10

	一次性使用空气过滤器
	10



服务要求
1、 提供详细的产品医疗器械注册证、使用说明书和操作指南。
2、 提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
3、 提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
4、 提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

商务要求
1、 [bookmark: _GoBack]时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15天内完成设备的交付、安装调试。
2、 地点要求:交货地点院方指定地点。
3、 财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。
4、 包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
5、 需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）
