**生化分析仪器设备零部件参数需求**

1. 设备名称：蠕动泵管
2. 品牌：ABBOTT
3. 型号：ALINITY C
4. 技术参数要求：材质：硅胶，形状：管状，蠕动管的作用是蠕动泵转动通过滚轮不断向前挤压软管，内部的流体就会被迫向前推动，而后方的软管被释放后，在弹性的作用下，会回弹恢复原状。使其空间增大，形成负压，从而讲流体吸进管子，不断重复就达到输送流体的目的，当然软管也会随着时间的推移不断老化，需要定期进行更换。
5. 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。
6. 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款
7. 配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 蠕动泵管 |  | 个 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |