**生命体征测量仪袖带参数需求**

1. 设备名称：生命体征测量仪
2. 品牌：伟伦
3. 型号：Spot Vital Signs
4. 技术参数要求：

袖口充气目标:

成 人 :160mmHg(StepBP) 儿 童 :140mmHg(StepBP) 新生儿:90mmHg (StepBP) 最大目标压力:

成人:280 mmHg (StepBP, SureBP) 儿童:280 mmHg (StepBP, SureBP) 新生儿:130mmHg(StepBP)

脉冲重复频率精度:

±5.0% (±3 bpm)

1. 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

1. 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款
2. 配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 血压袖带 | 10 | 个 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |