**超声探头穿刺架10个 参数需求**

1. 设备名称：超声探头穿刺架10个
2. 品牌：适配佳能PVT-382BT 探头
3. 型号：适配佳能PVT-382BT 探头
4. 技术参数要求：
5. 体外翼控式设计。
6. 适配11-23G的穿刺针。
7. 采用防锈和防腐蚀的医用316L不锈钢材料，可适用于反复高温高压液体浸泡、环氧乙烷熏蒸、低温等离子等消毒或灭菌方式，长期使用不易生锈、腐蚀、变形。
8. 穿刺针和穿刺架分离方便，操作医生能够单手实现分离。
9. 设计结构方案简单、紧凑、连接稳定性好、装卸操作灵活方便。
10. 售后质保期：≥36个月.
11. 付款方式：安装调试、验收合格后支付100%款项
12. 配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 超声探头穿刺架 | 10 | 个 |