**超声骨动力手柄技术参数需求**

1. 项目名称：超声骨动力手柄1套
2. 品牌：适配水木天蓬XD860A
3. 型号：FDF01838或等同适配产品
4. 技术参数要求：
   1. 手柄换能器：要求采用电致伸缩技术，可利用超声的纵向振动切骨，无旋转。
   2. 超声最大振幅≤130μm。
   3. 输出超声最大电功率：≤140W。
   4. 单一手柄能够支持多种术式使用。
   5. 手柄线长：≥3米。
   6. 手柄的灭菌方式：所有手柄必须支持压力蒸汽方式灭菌。
   7. 手柄的水管连接方式: 单独连接。
   8. 手柄装卸：要求单一扳手可以完成所有刀头和手柄拆卸操作。
   9. 可配合超声骨动力系统设备使用。
5. 售后质保期：36个月
6. 付款方式：安装调试、验收合格后支付100%款项
7. 配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 超声骨动力手柄 | 1 | 把 |