**血液透析床采购需求**

**基本参数**

一、技术参数：

1、规格：

（1）全长约2000mm x全宽约1000mm；

（2）床面尺寸约长1800mm x床面宽800mm；

（3）安全载重≥220kg；静态载重≥400kg。

（4）护栏距离床面高度约430mm

2、功能：

（1）患者背部及腿部倾斜度可调，背部升降倾斜角度约0-75°；

（2）膝部升降倾斜角度约0-45°；

3、床体结构：床框架与支撑脚一体结构， 稳固扎实；床框、 底座加厚用材；

4、床体：易于清洁消毒,

5、防夹手折叠式护栏：

6、可拆卸式床头、床尾板，带有锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。

7、床体头尾两侧标配输液架插孔；

8、病床底部配有金属置物网篮一个；

9、输液架：可收缩结构，带空气阻尼装置，下降时可缓冲下降。

10、海绵棕垫：防水牛津布，配置高密度防水海绵棕垫床垫；

11、床头柜：面板材料耐磨、光面、易清洁，轮子带有锁定功能；

12、伸缩餐板：可伸缩，可移动。使用时，方便患者的日常生活；不使用时可隐藏在床头尾板处，不影响行动。

二、主要配置（单台）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 血液透析床 | 1 | 张 |
| 2 | 输液架 | 1 | 个 |
| 3 | 置物网篮 | 1 | 个 |
| 4 | 床垫 | 1 | 张 |
| 5 | 床头柜 | 1 | 个 |
| 6 | 伸缩餐板 | 1 | 个 |

**服务要求**

1、提供详细的产品使用说明书和操作指南。

2、提供安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

3、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

4、提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

**商务要求**

1、时间要求:应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2、地点要求:交货地点院方指定地点。

3、财务要求:货到交货地点并经验收合格后，在货物验收合格和收到厂家开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向乙方支付100%货款。

4、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

5、 需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）