**止血带机技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 保护等级 | 一级（BF标准类型） |
| 运行压力 | ≤2bar |
| 额定压力范围 | 0-600毫米汞柱 |
| 正常偏差值 | +/- 2-3毫米汞柱左右 |
| 压力上限 | 600毫米汞柱 |
| 测压表精确度 | +/- 10毫米汞柱之内 |
| 定时提醒类型 | 当设定时间归零时发出提示音（倒数计时方式） |
| 操作性能 | 1、瞬间放气钮按下/抬起方便。在通电状态下作瞬间放气钮；在无电手动状态下作完全放气钮。2、既可以电动加压充气又可以手动加压充气。 |
| 噪音等级 | 小于70分贝 |
| 连接线 | 蓝色螺旋管，带有螺旋接口 |
| 环境要求 | 运输储存 温度：10-60摄氏度操作环境 温度：10-40摄氏度 湿度：30-95% |

单台配置清单

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 配置 |
| 1 | 主机及电源线 |
| 2 | 使用说明 |
| 3 | 储物筐 |
| 4 | 万向滚轮支架 |