超纯透析液系统年度保养过滤器更换需求

1、 设备名称：超纯透析液系统年度保养过滤器
2、 品牌：JMS
3、 型号: 见清单
4、 技术参数要求：
更换的配件要求为适配采购人现有超纯透析液系统的原厂全新合格件，接采购人通知后5个工作日内完成所有配件更换，不少于1名获得原厂认证的工程师负责服务，服务工程师必须有原厂颁发的原厂培训合格证。

5、 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。    
                                                    
6、 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款


7、 配置清单
	配件更换位置
	[bookmark: _GoBack]配件名称
	产品规格型号
	数量

	透析液供给装置
BC03
	支管过滤器
	472145020
	4

	
	空气过滤器
	471215600
	1

	粉末溶解装置
PDR-SA/SB
	浓缩液过滤器
	5 微米
	2

	
	PDR 空气过滤器
	471172700
	4

	加温装置
	空气过滤器
	HT350041
	1

	
	浸入式紫外线消毒器
	HT350007
	1

	循环泵
	大型精密过滤器
	C-40A
	1

	血液透析装置
GC-110
	小型精密过滤器
	JP-80
	14



