高精度烘箱（7台）

一、采购需求：

▲1、内腔材质为不锈钢材质。
▲2、箱体外部：压花不锈钢外列面，后部采用镀锌钢板。
3、体积：内腔体积为≥74升。
4、对流方式：自然对流。
5、温度：

▲(1)箱体采用多面均衡加热结构，箱内温度均匀性优异；
(2)新鲜空气进入箱体前预先在加热腔内预热，保证不影响箱体内的温度均一性；
(3)配备高精度 PT100 温度传感组件；
(4)控温范围：高于环境温度10K～+300℃，温度设置精度为≤0.1；
(5)具备恒温等待判定功能，可在腔体整体温度稳定达标后再启动计时，确保实验数据准确性。
二、单台配置清单：

1、说明书 1本
2、烘箱主机 1台
3、不锈钢栅板 2块

三、服务要求

1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。

2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。

3.提供≥3年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。

四、商务要求

1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后7天内完成设备的交付，并在15天内完成安装调试。

2.地点要求:交货地点院方指定地点。

3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。

4.需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）

