新生儿监护仪
1、 技术需求
1. 设备具备医疗器械注册证。
2. 适用于成人、小儿、新生儿的监测。
3. 工作大气压力57.0 – 107.0 kPa或更广。
4. 满足救护车，直升飞机和固定翼飞机等转运需求，通过相关转运标准。
5. ▲≤6英寸彩色触摸显示屏，小巧。
6. IP44防尘防水，或更优。
7. 抗≥1.2米跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。
8. 整机无风扇设计。
9. ▲内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测。
10. 内置DC电源接口，可以进行车载充电。
11. 支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温。
12. ▲具备升级2通道有创血压及模拟输出/除颤同步功能。 
13. 转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。
14. 具有多导心电监护算法 ，同步分析≥2通道心电波形，能够良好抗干扰。
15. 心率测量范围：成人15 -300 bpm或更广，小儿/新生儿15 - 350 bpm或更广。
16. 波速提供包含但不限于50mm/s，25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s可选。
17. 滤波模式提供诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz），或更广更优。
18. 提供≥25种心律失常事件的分析
19. 提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。
20. 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。
21. 可显示弱灌注指数（PI）。
22. 提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。
23. 提供包含但不限于手动、自动间隔、连续、序列≥4种无创血压测量模式。
24. 可支持IBP功能，IBP测量范围：-50 – 360 mmHg（或更广），支持实时PPV测量。
25. ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
26. ≥1000条NIBP测量结果回顾。
27. ≥48小时全息波形回顾。
28. ≥120小时趋势数据回顾。
29. ▲支持有线、无线联网，支持将监测数据传输对接至院内病历系统。



2、 配置要求（每套）
1. 监护仪主机（含WiFi）	1台
2. 5导心电导联线（适用新生儿）	1套
3. 心电电极片（新生儿用）	50片
4. 7针血氧主电缆（兼容多种一次性探头型号）	1根
5. 指套式成人血氧探头	1套
6. 无创血压导气管	1根
7. 成人血压袖套	1套
8. 锂电池（机器内置）	1块
9. 充电电源线	1套
10. 转运提手	1个
11. 使用说明书	1份
12. 中文操作卡	1份
13. 合格证	1份
14. 新生儿血氧探头（复用型）	2套
15. 新生儿血压袖套（复用型）	2套
16. 辐射台专用固定支架	1套
三、服务要求
1、提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2、提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3、提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
四、商务要求
1、时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15个自然日内完成设备的交付；中标供应商完成安装调试的具体时间为接甲方通知后7个自然日内完成。
2、维修要求：保修期内，乙方提供全年365日，每日24小时的保修服务。乙方应在收到甲方通知后8小时内到现场维修，并在收到甲方通知后72小时内修复故障。
3、地点要求:交货地点院方指定地点。
4、财务要求:货到交货地点并经验收合格后支付100%货款。
5、包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，运输途中的一切风险由供应商负责。
6、需遵守医院供应商管理规定（规定详见医院官网-采购公告置顶内容）
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