**中山大学附属第一医院污水、废水、废气监测项目报价表**

|  |
| --- |
| 委托单位：中山大学附属第一医院 |
| 监测内容：污水、废水、废气（上门采样）监测 |
| 污水监测点5个：门诊楼、手术大楼、妇科生殖医学中心、东校区门诊部、北校区门诊部污水站废水监测点3个：核医学科、PCT中心、核医学三区（预留）无组织废气监测点3个：门诊楼、手术大楼、妇科生殖医学中心有组织废气监测点3个：门诊楼、妇科生医学殖中心、医学综合楼（预留） |
| 监测项目 | 监测点数（点） | 监测次数（次/点） | 单价（元/点/次）元） | 小计（元/2年） |
| 污水 | **周监测：**悬浮物、化学需氧量 | 3(门诊楼、手术大楼、妇科生殖医学中心) | 81（3次/月，每月第二周起，逢周三采样，2年共81次） |  |  |
| **月监测：**化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、粪大肠菌群、石油类、总氰化物、悬浮物、挥发酚、阴离子表面活性剂、PH值 | 5 | 24(1次/月，2年共24次) |  |  |
| **季监测：**沙门氏菌、志贺氏菌 | 5 | 8（1次/季，2年共8次） |  |  |
| **应急监测：**化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、粪大肠菌群、石油类、总氰化物、悬浮物、挥发酚、阴离子表面活性剂、PH值 | 2（门诊楼、妇科生殖医学中心） | 4（1次/半年，2年共4次） |  |  |
| 废水 | **季监测：**总a，总b | 3 | 8（1次/季，2年共8次） |  |  |
| 无组织废气 | **季监测：**臭气浓度、甲烷、氨气、氯、硫化氢 | 3 | 8（1次/季，2年共8次） |  |  |
| **应急监测：**臭气浓度、甲烷、氨气、氯、硫化氢 | 3 | 4（1次/半年，2年共4次） |  |  |
| 有组织废气 | **季监测：**氨气、硫化氢、臭气浓度 | 3 | 8（1次/季，2年共8次） |  |  |
| **应急监测：**氨气、硫化氢、臭气浓度 | 3 | 4（1次/半年，2年共4次） |  |  |
|  **监测费总计（元/2年）** |   |
| 备注：1、因设备设施功能调整，具体监测点位以委托单位通知为准。2、所提供的监测结果必须为医疗机构监管部门认可。 3、报价包含人工采样费、交通费、税费等，具体以实际服务次数按季度进行结算，单价不作调整。4、废气监测，每个监测点需监测上风向不少于1个点，下风向不少于2个点。5、报价方需（按委托方需要）定期校准自行监测设备（便携式比色计）、编制自行监测方案，服务费用不再单列。6、应急监测：接到委托单位电话通知，需60分钟内到达现场开展监测工作。 |

报价单位名称（盖章）：

 联系人：

 联系电话：

 2023年 月 日