**中山大学附属第一医院污水、废水、废气监测项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位：中山大学附属第一医院 | | | | | |
| 监测内容：污水、废水、废气（上门采样）监测 | | | | | |
| 污水监测点5个：门诊楼、手术大楼、妇科生殖医学中心、东校区门诊部、北校区门诊部污水站  废水监测点3个：核医学科、PCT中心、核医学三区（预留）  无组织废气监测点3个：门诊楼、手术大楼、妇科生殖医学中心  有组织废气监测点3个：门诊楼、妇科生医学殖中心、医学综合楼（预留） | | | | | |
| 监测项目 | | 监测点数  （点） | 监测次数  （次/点） | 单价  （元/点/次）  元） | 小计  （元/2年） |
| 污水 | **周监测：**悬浮物、化学需氧量 | 3  (门诊楼、手术大楼、妇科生殖医学中心) | 81  （3次/月，每月第二周起，逢周三采样，2年共81次） |  |  |
| **月监测：**化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、粪大肠菌群、石油类、总氰化物、悬浮物、挥发酚、阴离子表面活性剂、PH值 | 5 | 24  (1次/月，  2年共24次) |  |  |
| **季监测：**沙门氏菌、志贺氏菌 | 5 | 8  （1次/季，  2年共8次） |  |  |
| **应急监测：**化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油、粪大肠菌群、石油类、总氰化物、悬浮物、挥发酚、阴离子表面活性剂、PH值 | 2  （门诊楼、妇科生殖医学中心） | 4  （1次/半年，2年共4次） |  |  |
| 废水 | **季监测：**总a，总b | 3 | 8  （1次/季，  2年共8次） |  |  |
| 无组织废气 | **季监测：**臭气浓度、甲烷、氨气、氯、硫化氢 | 3 | 8  （1次/季，  2年共8次） |  |  |
| **应急监测：**臭气浓度、甲烷、氨气、氯、硫化氢 | 3 | 4  （1次/半年，2年共4次） |  |  |
| 有组织废气 | **季监测：**氨气、硫化氢、臭气浓度 | 3 | 8  （1次/季，  2年共8次） |  |  |
| **应急监测：**氨气、硫化氢、臭气浓度 | 3 | 4  （1次/半年，2年共4次） |  |  |
| **监测费总计（元/2年）** | | | | |  |
| 备注：1、因设备设施功能调整，具体监测点位以委托单位通知为准。  2、所提供的监测结果必须为医疗机构监管部门认可。  3、报价包含人工采样费、交通费、税费等，具体以实际服务次数按季度进行结算，单价不作调整。  4、废气监测，每个监测点需监测上风向不少于1个点，下风向不少于2个点。  5、报价方需（按委托方需要）定期校准自行监测设备（便携式比色计）、编制自行监测方案，服务费用不再单列。  6、应急监测：接到委托单位电话通知，需60分钟内到达现场开展监测工作。 | | | | | |

报价单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

2023年 月 日