**广州市杏林卫生服务有限责任公司**

**贯穿式烘干机采购项目二次遴选需求书**

1. **项目概述**

广州市杏林卫生服务有限责任公司因生产需要，拟采购3台贯穿式烘干机，确保3台烘干机在安装后与现有设备相连贯正常使用。

1. **设备技术规范要求**
2. 贯穿式烘干机的工作电源均采用三相交流380V（±10%）、50Hz（±1）。设备应能在环境温度-8~+45度的条件下，连续运行24小时以上。
3. 贯穿式烘干机的设计和制造应符合ISO标准。
4. 干布草装载量不小于120公斤。
5. ▲风机变频驱动、具备热能回收、节能降耗、过滤网为不锈钢304材质。
6. 贯穿式烘干机的金属构件表面，除了加工装配面和电镀表面以外，都应进行防锈或喷涂处理。在装配前，对封闭结构的内表面也应有必要喷涂防锈处理。
7. 贯穿式烘干机应考虑与本公司整个系统设备之间的接口问题，在设备安装后，整个系统之间接口不应存在任何问题，供应商有责任解决接口问题，并负责解决问题的一切费用。
8. 在技术规范中所述的相同规格的设备必须是可互换的，且设备零、备件也必须是可互换的。
9. 所供设备都应经过检验，并且具有有效的合格证。
10. 机械结构设备的总体机械结构应充分考虑安装、维护的方便和扩充容量。应具有足够的机械强度和刚度，设备的安装和固定方式应具有防振和抗震能力。应保证设备经过常规的运输、存储和安装后不产生破损、变形。设备危险部位应有特殊标志。
11. 设备的表面涂敷应满足防腐的要求。所有喷漆（塑）零件的表面应光滑平整、色泽一致。
12. 供应商均需提供端口与上位机信息化管理系统对接，便于采集生产数据和智能工厂管理。
13. 供应商在合同生效之日起一周内与招标方共同确认方案，并到设备使用场地进行设备进场至准备工作的指导与建议。
14. 设备要求符合相关的国际国家标准或企业标准。
15. **项目商务要求**
16. 交付时间：遴选结果公布后30天内完成安装、调试并交付使用。
17. 验收要求
18. 验收由双方及相关人员依照采购需求及需求文件所列要求进行。
19. 拆箱后，供应商应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供应商解决，如影响使用则实行退货处理。登记册作为验收文档之一。
20. 采购人要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收，如有破损及型号、规格等不符者，立即退货。
21. 供应商应负责在项目验收时将设备的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、质量保证书、保修卡及安装、验收报告等文档汇集成册交付采购人。
22. 供应商应提供包括但不限于满足所购设备安装、使用、专用安装维修工具、日常维修工具。
23. 到货后由供应商免费负责安装、调试及对采购人的使用人进行现场培训，包括设备操作使用手册及使用安全等相关内容，使用人熟练掌握操作后方可进行验收。
24. 验收完毕由双方在验收报告上签名。
25. 质量保证期及售后服务要求
26. ▲质量保证期: ①项目验收合格后整机保修期不少于一年。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行；）②在质量保证期内发生的质量问题，由供应商负责免费解决；在质量保证期外发生的质量问题，由供应商负责解决，采购人应支付相应的费用（货物故障维护和更换零配件价格按市场的较低者进行核算）。
27. 售后服务要求: ①在质保期内，供应商须提供常设售后服务（7×24小时）电话热线、远程及现场支持服务和长期的免费维修支持。②对采购人的服务通知，供应商在接报后30分钟响应，不能远程解决的，应在接到通知后2小时内到达现场，24小时内处理完毕，如遇特殊情况不能及时处理，需提供同型号备用器械，保障采购人正常使用。
28. 培训要求
29. 培训地点：采购人指定地点；
30. 培训内容要求：供应商必须明确提供系统及设备用户操作等方面的培训；
31. 培训费用：供应商应将所有培训费用（含培训教材费、人员培训）及各项支出列入培训费用中，所有的费用必须计入投标总价。
32. **★付款方式：**
33. 1期：支付比例30%，设备到货清点完毕后支付合同金额的30%（不计利息）；
34. 2期：支付比例65%，设备安装验收合格后30个工作日内支付合同金额的65%（不计利息）；
35. 3期：支付比例5%，剩余合同金额的5%于验收合格之日起满一年后30个工作日内支付清（不计利息）。
36. 每笔款项支付时，供应商同时向采购人提供相应金额的正式发票（开全额发票除外）、合同复印件、请款申请、营业执照复印件。
37. **违约责任**
38. 乙方交付的货物、提供的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方因此不能按时交货，甲方有权单方解除合同，自行采购合格的替代品，并且乙方须向甲方支付合同总价5%的违约金。
39. 乙方未能按合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总金额1%向甲方支付违约金；逾期5天以上的，甲方有权单方面解除合同，并不予退还乙方履约保证金，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
40. 甲方无正当理由拒收货物，不按政府采购支付流程办理付款申请手续的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期未按政府采购支付流程办理付款申请手续的，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。实际支付款项期限均不包含财政审批的时间。
41. 乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可由第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，否则，将没收乙方的履约保证金，如果没有履约保证金的则追究乙方违约的法律责任。
42. **报价一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报价内容** | **数量** | **最高限价****（万元）** | **项目报价****（万元）** | **备注** |
| 1 | 贯穿式烘干机采购项目 | 3台 | 49.80 |  |  |

注：

1. 项目费用包含所有货物购置费、专用工具费、包装运输费、技术支持费、装卸费、保险费、安装调试费、税费、所有需要向第三方支付的知识产权费用以及质量保证期内的维修保养费在内的费用及其他在项目合同实施过程中应预见及不可预见的一切费用。
2. ★项目要求包含烘干机的安装、调试等费用，包括在安装过程中所需使用的蒸汽管、风管、排风管、除尘、电缆、以及拆和装原有间隔板、延长穿梭机轨道等一切设施设备所需费用，确保3台烘干机在安装后与现有设备相连贯正常使用。
3. **评审标准**
4. **技术评分30分**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项目** | **评分参考及范围** | **分值** |
| 1 | 技术响应 | 根据用户需求书技术要求的符合性进行比较：全部满足用户需求书的，得10分。每偏离1项带▲号的条款，扣5分；每偏离1项基本条款，扣1分；注：技术参数条款中要求提供证明材料的须按要求提供，若所提供的证明材料对相关参数描述不明确或缺项导致评审专家不能判断的，按该项技术条款未响应处理。 | 10 |
| 2 | 设备技术支持、及应用案例情况 | 厂家有5个或以上已建成的项目应用案例的，厂家技术力量支持情况综合评价最优（须提供项目名称、地址、客户联系电话、项目建成时间、现场照片等，没有提供的不得分）。每提供1个得2分，最高10分。 | 10 | 20 |
| 设备安装技术对现有生产没影响，能无缝对接的（设备安装后，整个生产系统之间接口不存在任何问题，运行顺畅及需提供端口与上位机信息化管理系统对接，便于采集生产数据和智能工厂管理）。注：需提供承诺函，不提供不得分。 | 10 |
| 合计 | 30 |

1. **商务评分40分**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 评分参考及范围 | 分值 |
| 1 | 商务响应 | 根据用户需求书商务要求的符合性进行比较：全部满足用户需求书的，得5分。每偏离1项带▲号的条款，扣2分；每偏离1项基本条款，扣1分；注：商务条款中要求提供证明材料的须按要求提供，若所提供的证明材料对相关参数描述不明确或缺项导致评审专家不能判断的，按该项技术条款未响应处理。 | 5 |
| 2 | 售后服务 | 对供应商的人员情况、从业经验，供应商综合状况进行横向对比：1. 供应商有完善的售后服务方案，能提供广东区域内维修服务点证明，评价最优的，得15分。
2. 供应商有比较完善的售后服务方案，能提供广东区域内维修服务点证明，评价次之的，得8分。
3. 供应商售后服务方案没有具体承诺或没有响应，不能提供广东区域内维修服务点证明，评价较差的，不得分。

注：需提供售后服务方案及广东省内维修服务店租赁合同。 | 15 |
| 3 | 同类业务业绩 | 供应商提供2019年以来同类国内、国外项目业绩，每提供一项得2分，最高得10分。注：提供合同复印件加盖公章，没有提供的不得分 | 10 |
| 4 | 设备制造商履约能力 | 生产厂商获得与经营活动有关的荣誉和信誉及取得ISO 体系认证等为评分依据。每提供一项有效证明的得2分，最高不得超过10分。注：提供有效期内的相关荣誉、信誉及认证证书等证明文件，不提供不得分。 | 10 |
| 合计 | 40 |

1. **价格评分30分**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **报价人** | **投标报价****（人民币）** | **基准价****（人民币）** | **价格得分** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**【备 注】 价格得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为30分；其他报价人的价格得分按如下公式计算：价格得分=（评标基准价÷投标报价）×30**

1. **合同样板**

**广州市杏林卫生服务有限责任公司**

**贯穿式烘干机采购合同书**

**甲 方：**  广州市杏林卫生服务有限责任公司

电 话： 020-84688072 传 真： /

地 址： 广州市南沙区黄阁镇鸡谷山路80、82号自编6栋厂房

**乙 方：**

电 话： 传 真：

地 址：

根据《中华人民共和国民法典》及相关规定，甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协议，就甲方向乙方采购隔离式洗脱机的事宜达成一致并同意签订本《贯穿式烘干机采购合同书》。本合同经甲、乙双方书面授权的授权代表签署后生效，扫描件与原件具有同等效力。

1. **供货设备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |

1. **合同金额**
2. 合同总金额：小写： ¥； 大写：人民币 。合同金额包括（1）所有货物购置费、专用工具费、包装运输费、技术支持费、装卸费、保险费、安装调试费、税费、所有需要向第三方支付的知识产权费用以及质量保证期内的维修保养费在内的费用；（2）人员培训和售后服务的相关费用；（3）烘干机的安装、调试等费用，包括在安装过程中所需使用的蒸汽管、风管、排风管、除尘、电缆、以及拆和装原有间隔板、延长穿梭机轨道等一切设施设备所需费用，确保3台烘干机在安装后与现有设备相连贯正常使用（4）其他在项目合同实施过程中应预见及不可预见的一切费用。
3. **★付款方式：**
4. 1期：支付比例30%，设备到货清点完毕后支付合同金额的30%（不计利息）；
5. 2期：支付比例65%，设备安装验收合格后30个工作日内支付合同金额的65%（不计利息）；
6. 3期：支付比例5%，剩余合同金额的5%于验收合格之日起满一年后30个工作日内支付清（不计利息）。
7. 每笔款项支付时，乙方同时向甲方提供相应金额的正式发票（开全额发票除外）、合同复印件、请款申请、营业执照复印件。
8. **项目技术要求**

1．贯穿式烘干机的工作电源均采用三相交流380V（±10%）、50Hz（±1）。设备应能在环境温度-8~+45度的条件下，连续运行24小时以上。

2. 贯穿式烘干机的设计和制造应符合ISO标准。

3.干布草装载量不小于120公斤。

4.风机变频驱动、具备热能回收、节能降耗、过滤网为不锈钢304材质。

5. 贯穿式烘干机的金属构件表面，除了加工装配面和电镀表面以外，都应进行防锈或喷涂处理。在装配前，对封闭结构的内表面要进行喷涂防锈处理。

6. 贯穿式烘干机须考虑与本公司整个系统设备之间的接口问题，在设备安装后，整个系统之间接口不应存在任何问题，乙方有责任解决接口问题，并负责解决问题的一切费用。

7.在技术规范中所述的相同规格的设备必须是可互换的，且设备零、备件也必须是可互换的。

8.所供设备都应经过检验，并且具有有效的合格证。

9.机械结构设备的总体机械结构应充分考虑安装、维护的方便和扩充容量。应具有足够的机械强度和刚度，设备的安装和固定方式应具有防振和抗震能力。应保证设备经过常规的运输、存储和安装后不产生破损、变形。设备危险部位应有特殊标志。

10.设备的表面涂敷应满足防腐的要求。所有喷漆（塑）零件的表面应光滑平整、色泽一致。

11. 乙方均需提供端口与上位机信息化管理系统对接，便于采集生产数据和智能工厂管理。

12. 乙方在合同生效之日起一周内与招标方共同确认方案，并到设备使用场地进行设备进场至准备工作的指导与建议。

13.设备要求符合相关的国际国家标准或企业标准。

1. **项目商务要求**
2. 交付时间：遴选结果公布后30天内完成安装、调试并交付使用。
3. 验收要求
4. 验收由双方及相关人员依照采购需求文件所列要求进行。
5. 拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由乙方解决，如影响使用则实行退货处理。登记册作为验收文档之一。
6. 甲方要求对全部货物、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收，如有破损及型号、规格等不符者，立即退货。
7. 乙方应负责在项目验收时将设备的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、质量保证书、保修卡及安装、验收报告等文档汇集成册交付甲方。
8. 乙方应提供包括但不限于满足所购设备安装、使用、专用安装维修工具、日常维修工具。
9. 到货后由乙方免费负责安装、调试及对甲方的使用人进行现场培训，包括设备操作使用手册及使用安全等相关内容，使用人熟练掌握操作后方可进行验收。
10. 验收完毕由双方在验收报告上签名。
11. 质量保证期及售后服务要求
12. 质量保证期: ①项目验收合格后整机保修期不少于一年。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行；）②在质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责免费解决；在质量保证期外发生的质量问题，由乙方负责解决，甲方支付相应的费用（货物故障维护和更换零配件价格按市场的较低者进行核算）。
13. 售后服务要求: ①在质保期内，乙方须提供常设售后服务（7×24小时）电话热线、远程及现场支持服务和长期的免费维修支持。②对甲方的服务通知，乙方在接报后30分钟响应，不能远程解决的，应在接到通知后2小时内到达现场，24小时内处理完毕，如遇特殊情况不能及时处理，需提供同型号备用器械，保障甲方正常使用。
14. 培训要求
15. 培训地点：甲方指定地点；
16. 培训内容要求：乙方必须明确提供系统及设备用户操作等方面的培训；
17. 培训费用：乙方应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入培训费用中，所有的费用必须计入投标总价。
18. **知识产权**

乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权或其它知识产权。否则，乙方须承担对第三方的专利权、商标权或其它知识产权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用及给甲方造成的损失。

1. **违约责任与赔偿损失**

1.乙方交付的货物、提供的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方因此不能按时交货，甲方有权单方解除合同，自行采购合格的替代品，并且乙方须向甲方支付合同总价5%的违约金。

2.乙方未能按合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总金额1%向甲方支付违约金；逾期5天以上的，甲方有权单方面解除合同，并不予退还乙方履约保证金，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.甲方无正当理由拒收货物，不按政府采购支付流程办理付款申请手续的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期未按政府采购支付流程办理付款申请手续的，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。实际支付款项期限均不包含财政审批的时间。

4.乙方如没有按合同规定履行售后服务承诺，甲方可由第三方单位进行修复，其费用全部由乙方支付，否则，将没收乙方的履约保证金，如果没有履约保证金的则追究乙方违约的法律责任。

5.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

1. **争议的解决**

合同执行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续执行合同其余部分。

1. **不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

1. **税费**

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

1. **其它重要说明或要求**

1.本合同所有附件、采购文件、响应文件、中选通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

5.乙方需列表说明所有产品的制造商名称、品牌、产地、参数；涉及知识产权的须提供知识产权证明文件。

6.如果由于产品质量问题，导致产品使用过程中造成人员伤害的，全部责任由乙方承担，此外，甲方有权没收履约保证金及追究违约责任。

7.安装调试期间须按甲方的要求做好新冠疫情防控工作。

1. **合同生效**

1.本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。合同生效日期以后一个签字的日期为准。

2.合同一式 四 份。其中甲方 叁 份，乙方 壹 份。

（以下无正文）

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：广州市杏林卫生服务有限责任公司  | 乙方： |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
|  | 电话： |
|  | 开户银行： |
|  | 帐号： |
|  |  |
|  |  |
|  签订日期: |  |