[bookmark: _Hlk241132911]血流储备分数测量设备采购需求
一、技术参数
1.具备医疗器械注册证。
2.适用范围：用于测量患者的血流储备分数（FFR）等冠脉生理学参数。
3.测量功能：包括但不限于Pa血压输出（收缩压、舒张压、平均压），Pd血压输出（收缩压、舒张压、平均压）、FFR测量值，校零功能、压力均衡。
4. 具备患者管理、患者档案管理、测量数据回放、设置页面等功能。
5.具备导出测量数据，多点Marker，DICOM输出功能，支持连接PACS。
6.工作方式：连续运行。
二、配置清单
血流储备分数测量设备  1套
三、服务要求
1.提供送货、安装和调试服务，确保产品正确安装并能正常使用。
2.提供操作培训，使科室工作人员能够熟练掌握产品的使用方法。
3.提供≥5年的免费保修期，在此期间内非人为损坏由供应商负责免费维修或更换。
4.保修期内，供应商应在收到采购人通知后8小时内到现场维修，并在收到采购人通知后72小时内修复故障。
四、商务要求
1.时间要求:中标供应商应在接到送货通知后15天内完成设备的交付，并在到货后15天内完成安装调试。
2.地点要求:交货地点院方指定地点。
3.包装与运输:设备需采用防震包装，确保运输过程中的安全，运输费用由供应商承担。
4.付款要求：货到验收合格后支付100%货款。
