**手动病床设备零部件参数需求**

1. 设备名称：输液架，餐桌板
2. 品牌：厚福
3. 型号：S01 . T01
4. 技术参数要求：

|  |
| --- |
| **一、输液架** |
| 1、规格：（Φ19×0.9mm×900mm-1620mm ）±10% |
| 2、不锈钢内外套管 |
| 3、可伸缩双段式结构，操作灵活 |
| 4、四爪式设计，高强度铝合金挂钩，同时悬挂多瓶，方便多瓶输液 |

|  |
| --- |
| **二、餐桌板** |
| 1、规格：（880-1050×320×27mm） ±10% |
| 2、材料：采用全新ABS工程塑料注塑成型面板，铝合金伸缩杆 |
| 3、伸展摆放于护栏，可自由调节位置 |
| 4、收缩悬挂于床头尾板，方便收藏，不占空间 |
| 5、ABS面板硬度高，易清洁，可用水冲洗 |

1. 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

1. 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款
2. 配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 输液架 | 10 | PCS |
| 2 | **餐桌板** | 5 | PCS |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |