**心电图机设备零部件参数需求**

1. 设备名称：心电图机
2. 品牌：心电导联线品牌深圳佰斯特尔电子有限公司 心电电极品牌青岛光电医疗科技有限公司
3. 型号：导联线型号 BCF5-08IB，心电电极型号四肢电极夹
4. 技术参数要求：

|  |
| --- |
| 一，心电导联线 |
| 1，规格：10导联，其中4个肢体导联1.2米，6个胸导联0.8米，含集线器，一端双排插孔，-端插针式香蕉头 4.0. |
| 2，TPU材质，灰色 |
| 3，美标 |

|  |
| --- |
| 二，心电电极 |
| 1，规格：四肢电极夹，四个，颜色分别为红，黄，黑，绿 |
| 2，四肢电极夹由天然橡胶（塑料），塑料夹、导板、汤簧片（塑料盒金属）组成 |
| 3，原理：传输人体生物电，方便仪器通过观察，记录人体相关部位的生物电变化，达到诊断病情的目的 |

1. 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

1. 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款
2. 配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 心电导联线 | 4 | 套 |
| 2 | 心电电极 | 4 | 套 |
|  |  |  |  |