**生化分析仪器设备零部件参数需求**

1. 设备名称：比色杯擦干棒
2. 品牌：ABBOTT
3. 型号：ALINITY C
4. 技术参数要求：材质： 通常由滤纸、无尘布、海绵或其他高吸水性材料制成，有时带有塑料或木质手柄，形状： 细棒状。比色杯擦干棒是保障检测结果准确性和仪器正常运行的重要部件。它通过有效清除样本针和试剂针外壁的残留液体，核心作用在于防止交叉污染，同时也保证了加样精度、保护了昂贵的探针并减少了仪器维护需求。
5. 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。
6. 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款
7. 配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 比色杯擦干棒 |  | 个 |