载玻片书写仪设备零部件参数需求
1、 [bookmark: _GoBack]配件名称：载玻片书写仪碳带
2、 品牌：适配蓝勃
3、 型号：适配G303	
4、 技术参数要求：（1）耐酒精、甲苯的有机溶剂；
（2） 耐刮擦；
（3） 规格：30mm*30M
（4） 匹配打印头，热转印打印头，该碳带摩擦系数适配走纸齿轮，不易断带、打滑

5、 售后质保期：在配件安装验收合格之日起三个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。    
                                                    
6、 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款


7、 配置清单
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