**采购需求**

**一、项目概况**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的名称 | 数量 |
| 聚焦超声 | 1台 |

**二、技术标准与要求**

1.超声发射采用高强度超薄透声膜设计，超短可变聚焦技术，具有精确的焦点定位。

2.超声波频率：300K-MHz

3.输出声功率：输出声功率分档调节，最大声功率≤10W。

4.智能保护系统：能量输出双重控制系统，治疗过程中声音提示，自动时间保护，治疗时间一旦超过设定时间，治疗仪自动停止治疗。

5.故障自动诊断功能：通过计算机自我分析，自动诊断主机故障，简化维护流程。

6.定时时间：0～3600s

**三、主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | 接采购人通知后 7 个自然日内。 |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 保修要求 | 整机保修三年 |
| ★付款方式 | ★货到交货地点并经验收合格后，采购人在货物验收合格和收到供应商开具的等额增值税普通发票等付款材料之日起30个工作日内向中标人支付合同总金额的100%。 |
| 验收要求 | 1、验收标准：应与产品原始样本技术资料/采购需求文件要求一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。  2、时间：合同履行完毕，采购人在收到供应商验收申请后7日内组织履约验收。  3、货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自最终验收合格取得验收报告并交付使用之日起计算，由供应商提供产品保修文件。  4、当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告：  a、供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。  b、货物符合采购需求文件的要求，性能满足要求。  c、货物具备产品合格证。  d、首期用户培训已完成，可以保障设备使用运行。 |
| 履约保证金 | 不收取 |