**手术床设备零部件参数需求**

1. 设备名称：聚酯衬垫
2. 品牌：乐珩
3. 型号： LHT-2-2 LHT-2-3 LHT-2-13 LHT-2-17 LHT-3-1 LHT-5-1 LHT-16-1 LHT-14-2 LHT-17-1 LHT-21-15 LHT-21-16 LHT-23-5 LHT-24-17 LHT-9-3
4. 技术参数要求：

 **1** 本产品仿生学特性极佳，由高分子凝胶构成，产品由底膜，面膜以及内部高分子凝胶类填充物组成。

2▲与人体组织具有良好的生物相容性，对皮肤不会形成刺激，不致敏。

3▲采用无毒无害材质（具有第三方ROHS REACH专业检测报告）。

4▲产品可透过X射线（具有第三方专业检测报告）。

5▲产品防水性能好，防水等级为IPX8级（具有第三方专业检测报告）。

6▲具有良好的耐候性，热老化温度可达93度（具有第三方专业检测报告）。

7.▲具有良好的承重和力学传导能力，能够有效的起到支撑和体位固定的作用，垫子单位平方厘米承重不低于270N。(具有第三方检测报告)

8▲通过ISO13485国际质量管理体系认证。

9利用模具一次性成型，规格控制精准，种类齐全，与人体贴合度高，保护性能高。

10凝胶是凝固胶体，不导电，不具有流动性，修补容易，因意外被刺伤或划破，透明胶一贴即可，不影响使用。

11既可均匀分配病患体重，又不会将其压实到极限状态，不蓄热能够防止褥疮的产生

1. 售后质保期：在配件安装验收合格之日起24个月内，如遇到质量问题，免费更换同型号 配件或者维修修复，并保证自故障之日起两日内使整机恢复正常。

1. 付款方式:配件安装调试完成，验收合格后付 100%货款
2. 配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 聚酯衬垫（圆形头圈） | 10 | 个 |
| 2 | 聚酯衬垫（圆形头圈） | 3 | 个 |
| 3 | 聚酯衬垫（圆形头圈（备注：开放式）） | 1 | 个 |
| 4 | 聚酯衬垫（圆形头圈（备注：开放式）） | 2 | 个 |
| 5 | 聚酯衬垫（通用头垫） | 1 | 个 |
| 6 | 聚酯衬垫（肩部保护垫） | 5 | 对 |
| 7 | 聚酯衬垫（骨科柱垫） | **2** | 个 |
| 8 | 聚酯衬垫（俯卧位垫） | **1** | 个 |
| 9 | 聚酯衬垫（臀垫） | **2** | 个 |
| 10 | 聚酯衬垫（半圆形垫） | **3** | 个 |
| 11 | 聚酯衬垫（半圆形垫） | **4** | 个 |
| 12 | 聚酯衬垫（跟骨垫） | **10** | 对 |
| 13 | 聚酯衬垫（通用方垫） | **30** | 个 |
| 14 | 聚酯衬垫（甲状腺垫） | **1** | **套** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |