**输液架技术参数需求**

1. 项目名称：输液架10套
2. 品牌：适配厚福
3. 型号：适配Sa636a
   1. 规格：（Φ19×0.9mm×900mm-1620mm ）±10%
   2. 不锈钢内外套管
   3. 可伸缩双段式结构，操作灵活
   4. 四爪式设计，高强度铝合金挂钩，同时悬挂多瓶，方便多瓶输液
4. 售后质保期：12个月
5. 付款方式：安装调试、验收合格后支付100%款项
6. 配置清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** |
| 1 | 输液架 | 10 | 套 |